Filter Logic CFL-695

Návod k použití:

**Příprava stroje**

1) Vyjměte všechny vodní filtry instalované v nádrži.

2) Vyprázdněte a vyčistěte nádržku na vodu použijte v čerstvé studené vodě - odstraňte veškeré povrchové nečistoty nebo špínu čistým hadříkem.

3) Vyprázdněte zásobník na odkapávací misku na kávovou sedlinu u manuálních přístrojů zajistěte, aby byl košík na kávu prázdný.

4) U přístrojů bez odkapávací misky zajistěte, abyste měli k dispozici nádobu a schopnou pojmout alespoň kapacitu nádržky na vodu.

**Pokyny pro odstraňování vodního kamene**

1) Naplňte nádržku na vodu do 3/4.

2) Otevřete lahvičku s odvápňovací tekutinou Filter Logic. Ta je opatřena uzávěrem chráněným před dětmi, který je třeba zatlačit dolů a otáčením jej uvolnit.

3) Do vody v kávovaru přidejte 125 ml kapaliny na odstraňování vodního kamene. Na štítku na lahvičce je zřetelně vyznačena každá ze čtyř dávek pro zjednodušení měření.

4) Ujistěte se, že je k dispozici vhodná nádoba benefit výstupu kávy pro zachycení veškeré vody vypouštěné kávovarem.

5) Pokud je váš kávovar vybaven programem pro odstranění vodního kamene, spusťte tento program podle pokynů, přičemž ignorujte jakákoli hlášení týkající se vložení tablet.

6) Pokud váš kávovar nemá program pro odstranění vodního kamene, pak:

a) Spusťte stroj přibližně na 30 sekund, dokud z výpustného hrdla nevytéká voda.

b) Zastavte pračku a nechte ji odpočinout s roztokem vodního kamene uvnitř papíru.

c) Počkejte 3 minuty.

d) Znovu spusťte stroj a nechte projít polovinu zbývající vody v nádržce.

e) Zastavte stroj a nechte jej opět odpočinout s roztokem na odstraňování vodního kamene uvnitř potrubí. Počkejte tři minuty.

f) Propusťte zbytek vody v nádrži strojem. Těsně předtím, než se nádrž vyprázdní, zastavte průtok vody a opět ji nechte tři minuty odpočívat.

g) Vypusťte z nádržky veškerý zbývající roztok na odstraňování vodního kamene do vhodného dřezu nebo odtoku a před opětovným použitím nádržku a všechny použité nádoby důkladně vypláchněte.

h) Znovu nasaďte vodní filtr, pokud je k dispozici.

i) Naplňte nádrž studenou čistou vodou.

j) U ručně ovládaných strojů před opětovným použitím protáhněte jednu nádrž čistou vodou.

k) Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během odstraňování vodního kamene bez odpovídajícího upozornění nebo upozornění pro ostatní potenciální uživatele.

l) Uchovávejte mimo dosah dětí.

m) Při manipulaci s chemikáliemi na odstraňování vodního kamene a jejich vedlejšími produkty nebo při jejich likvidaci vždy používejte vhodnou ochranu pokožky a očí.

Toxické látky pro vodní organismy likvidujte zodpovědně. H315: dráždí kůži 2 H319: dráždivý pro oči 2